
Lo script può essere seguito da riga di comando con i parametri illustrati sotto. Il parametro -g avvia l’interfaccia grafica

PMUpdate -e <errorfile> -p <pointingxmlfile> -r <receiver> -g

-e: file con i paramenti di puntamento ottento tramite il programma pdplt
-p: file xml con i modelli di puntamento di nuraghe
-r: nome del ricevitore per il quale si stanno aggiornando i dati di puntamento



Credits Andrea Saba (Andrea.Saba@inaf.it)
