-- name of packet
TC Packet: start (LAYOUT 1)
[PacketHeader]
-- file in cui e' presente la descrizione dell'header
headerESATC.header
[DataFieldHeader]
--field 0
Spare
2
0b00
-- field 1
Checksum type
2
0b00
-- field 2
ACK
4
0b00
-- field 3
Packet type
4
5
-- field 4
Packet subtype
4
5
[SourceDataField]
noblock
fixed
[SourceDataFieldList]
TC Application Data
16
512
[Identifiers]
-- id0 APID
3
0
257
--id1 type
3
1
5
--id2 subtype
4
1
5
-- id3 command
0
2
512
